Peron s cihlovými boky, hnědý povrch

Základní díly | Varianta 1 | Varianta 2
Náhled | Popis | Náhled | Popis | Náhled | Popis
peron_CH.csv | cihlové boky hnědý povrch | peron_CHP-0-12.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený počáteční díl (vzdálenost podpěr 0-12,5 m) | peron_CHP-12-25.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený počáteční díl (vzdálenost podpěr 12,5-25 m)
peron_CH1m.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený díl 1 m | peron_CHS-0-12.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený středový díl (vzdálenost podpěr 0-12,5 m) | peron_CHS-12-25.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený středový díl (vzdálenost podpěr 12,5-25 m)
|  | peron_CHK-0-12-25.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený koncový díl (vzdálenost podpěr 0-12,5-25 m) | peron_CHK-12.csv | cihlové boky hnědý povrch zastřešený koncový díl (podpěra 12,5 m)