Peron s cihlovými boky, šedý povrch

Základní díly | Varianta 1 | Varianta 2
Náhled | Popis | Náhled | Popis | Náhled | Popis
peron_CS.csv | cihlové boky šedý povrch | peron_CSP-0-12.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený počáteční díl (vzdálenost podpěr 0-12,5 m) | peron_CSP-12-25.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený počáteční díl (vzdálenost podpěr 12,5-25 m)
peron_CS1m.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený díl 1 m | peron_CSS-0-12.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený středový díl (vzdálenost podpěr 0-12,5 m) | peron_CSS-12-25.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený středový díl (vzdálenost podpěr 12,5-25 m)
|  | peron_CSK-0-12-25.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený koncový díl (vzdálenost podpěr 0-12,5-25 m) | peron_CSK-12.csv | cihlové boky šedý povrch zastřešený koncový díl (podpěra 12,5 m)