FELSŐVEZETÉK TARTÓ OSZLOPOK
***************************

AZ OSZLOPOKRÓL
-------------------------------

Az oszlopok kétféle változatban készültek, 4.0 illetve 5.6 m-es vágánytávolsághoz, eszerint vannak könyvtárakba rendezve. Mindkét méretből készült a pálya bal oldalára, jobb oldalára szánt, valamint kétoldalas változat is.

Minden oszlop alja -0.4 méteren található, a munkavezeték magassága 6 méter.


PÁLYÁBA ÉPÍTÉS
------------------------------

Az oszlopok úgy készültek, hogy pályába helyezéskor semmilyen irányba se kelljen eltolni őket. Így például egy bal oldalra szánt oszlop a .Freeobj 0;x;0;0;0, paranccsal a megfelelő helyre kerül. A kétoldalas oszlopok alaphelyzetben az adott sín bal oldalára kerülnek.


SZERZŐI JOGI DOLGOK
------------------------------

Az oszlopok készítője: phontanka

A készítés dátuma: 2007
Legutóbbi frissítés: 2009.12.30.

Az oszlopokat a Creative Commons BY-NC-SA licensz szerint felhasználhatod (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu).

http://www.bveklub.hu/objektumtar
http://phontanka.extra.hu