説明書

TSS　ＢＶＥ用オブジェクト 地下ホームセット

この度は、「鉄道サウンドステーション」のＢＶＥ用オブジェクトをダウンロードしていただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この説明書をお読みください。

名称 | 地下ホームセット
ファイル種別 | ＢＶＥ用　オブジェクトセット

セット内容

●ホーム屋根
Roof2.BMP　（屋根部テクスチャ）
RoofCLu.csv　（屋根中央部 左）
RoofCRu.csv　（屋根中央部 右）
RoofLup.csv　（屋根　左）
RoofRup.csv　（屋根　右）
RoofLu.csv　（屋根　左・柱なし）
RoofRu.csv　（屋根　右・柱なし）
●ホーム（白タイル式）
Pier.bmp　（ホーム側面テクスチャ）
Form01.bmp　（ホーム端部テクスチャ）
Form02.bmp　（ホームタイルテクスチャ）
Form03.bmp　（黄色点字ブロックテクスチャ）
FormCLu.csv　（ホーム中央部 左）
FormCRu.csv　（ホーム中央部 右）
FormLu.csv　（ホーム　左）
FormRu.csv　（ホーム　右）

製品番号 | TSS-000001
公開日 | 2003/07/08
バージョン | 1.10（2003/07/26更新）
製作者 | 超あずさ　メール：s_azusa7@yahoo.co.jp
ホームページ | 鉄道サウンドステーション

◆ご使用にあたって
・ＢＶＥ用オブジェクトファイルは、路線ファイルに組み込んでお使い頂けます。単体では何も出来ません。
・ファイルの著作権は管理人（超あずさ）にありますが、多くの方に愛用していただくため、公開・改造はフリーとしております。ご自由にお使いください。（一部 mackoy さん制作のものはそちらに著作がありますが、フリー公開を許可しています。）
・公開は路線に組み込んでのみ許可します。オブジェクトそのものの転載、改造品 単独での公開は認めません。
・これらファイルに関するいかなる損害に対しても、製作者は一切責任を負いません。賠償請求などはお止めください。
・状況把握のため、サイトに連絡フォームを設けております。このファイルを組み込んだ路線データを公開される際には、ぜひご一報ください。

◆概要と特徴
・地下鉄などで良く見かける地下駅のホームを、簡単に再現できます。
・ホームの設置は、Form構文を用いて、通常のプラットホームと同じように設置でき、島式・対向式の両方に対応します。
・ホームの柱は、有りと無しが選択でき、用途に合わせて使い分けられます。
・ホーム屋根部には、ＴＳＳ独自の研究によって実現した「点灯式照明灯」を装備。地下駅の雰囲気を引き立てます。
・プラットホームは全体的に軽量化。またファイルの差し替えなどによるカスタマイズもし易いよう、工夫しています。
◆ファイルの使い方
①適当なフォルダにすべて解凍します。
②「設置の仕方とご注意」を参考に、路線ファイルに組み込み、ご使用ください。（路線ファイルへの組み込みには多少の知識が必要です）。
◆設置の仕方とご注意
①With Structure部で、地下ホームのファイルを定義します。例えば

> .FormR(2) フォルダ名\FormRu.csv,
> .FormL(2) フォルダ名\FormLu.csv,
> .FormCR(2) フォルダ名\FormCRu.csv,
> .FormCL(2) フォルダ名\FormCLu.csv,
> .RoofR(2) フォルダ名\RoofRup.csv,
> .RoofL(2) フォルダ名\RoofLup.csv,
> .RoofCR(2) フォルダ名\RoofCRu.csv,
> .RoofCL(2) フォルダ名\RoofCLu.csv,

②With Track部の相当個所で、ホームを設置します。

> .Form 0;1;2;2,

・「点灯式照明灯」は、あくまで「見せかけ」に過ぎないため、設置条件や車両の運転台位置によっては、正しく表示されない事があります。
・フリーオブジェクト構文などで無闇に回転させると、正しく表示されない事があります。
◆更 新 情 報

2003/07/26 | var.1.10 | ●101系並の低運転台車両でも、照明灯が明るく点灯するよう改良。 ●著作権表示部、誤りを訂正

Copyright © 2003 超あずさ（S-AZUSA） All rights reserved.