～踏切セットの説明です。～

◆名前と内容


　fumi1・・・・・単線用の踏切です。

　fumiL・・・・・複線や３線、複々線のための左のパーツです。

  fumiN・・・・・３線や複々線のためのまんなかのパーツです。

  fumiR・・・・・複線や３線、複々線のための右のパーツです。

※LとNとR、又はLとRは一緒に使います。

すべてのレールは２５ｍなので、２５ｍ間隔の@RailTypeの指定で簡単に使用できます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

◆準備◆

このフォルダ（ＩＧＡｆｕｍｉ）をＢＶＥのオブジェクトフォルダのなかに、

入れて下さい。


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


◆使用法◆（わかる人は見なくても大丈夫だと思いますが、一応読んで下さい・・・。）

○fumi1は単線用としてそのまま使えます。

たとえば、

[Object]
Rail(0)=Ballast.b3d
Rail(1)=Slab.b3d
Rail(2)=igafumi\fumi1.b3d

だったら、

100@RailType(0,2)
125@RailType(0,0)

です。



○fumiL､fumiN､fumiRは、複線や複々線として使うが、少々めんどくさいです。

３線のたとえだと、

[Object]
Rail(0)=Ballast.b3d
Rail(1)=Slab.b3d
Rail(2)=igafumi\fumiL.b3d
Rail(3)=igafumi\fumiN.b3d
Rail(4)=igafumi\fumiR.b3d

だったら、

100@RailType(0,2)@RailType(1,3)@RailType(2,4)
125@RailType(0,0)@RailType(1,0)@RailType(2,0)

で、

ただの複線だったら、

100@RailType(0,2)@RailType(1,4)
125@RailType(0,0)@RailType(1,0)

です。


※かならず踏切を置いた２５ｍ先には踏切以外の別のレール（たとえば@RailType(0,0)）を指定して下さい。

でないと、永遠に踏切が続きます。(恐ろしい^^;)


僕の説明だけで十分わかったでしょうか？？　（＾＾；；

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

踏切の音は、自分で録音するなり調達するなりして調整してご使用下さい。

この踏切レールはさくらい様の架線をレールの上部にくっつけてあります。

架線なしのバージョンはメールを私に出していただければ、すぐにＨＰに公開します。

この踏切セットの内容すべての著作権はＩＧＡにあります。

使用したいときは、メールで連絡していただければＯＫです。





メール：magnum@silver.ocn.ne.jp

Ｈ　Ｐ：http://www.geocities.co.jp/Playtown-Domino/2541/iga_001.htm













