----------------------------------------------------------
　OpenBVE用 自車用ストラクチャセット
----------------------------------------------------------
【はじめに】
この度は当データをダウンロードしていただき有難う御座います。
本作品は実車とは寸法や細部が異なっています。さらに軽量化のため省略した部分が多々あります。
とはいえOpenBVEでの使用を前提にしているので、出来るだけ死角を作らないようにしました。
そのためかなり重いデータになっております。ご使用の際はご注意ください。
なお「背景カリング」がオフになっていると表示がおかしくなるので当データをご使用の際は必ずオンにしてください。


【extensions.cfgの設定】
車体長がそれぞれ違うので[car*]で指定して下さい。車両、長さ、車輪位置は以下の通りです。
EF16        → object=000001\000001.csv  length=16.6  axles=-7.5,7.5
ワフ29500-A → object=000002\000001.csv  length=7.48  axles=-2.3,2.3      *…室内なし版
ワラ1       → object=000002\000002.csv  length=7.64  axles=-2.065,2.065
ワム90000-A → object=000002\000003.csv  length=7.44  axles=-1.95,1.95    *…ノーマル
ワム90000-B → object=000002\000004.csv  length=7.44  axles=-1.95,1.95    *…荷物室扉がフラットなタイプ
トラ45000   → object=000002\000005.csv  length=7.64  axles=-2.1,2.1
トラ90000   → object=000002\000006.csv  length=7.64  axles=-2.1,2.1
ワ10000     → object=000002\000007.csv  length=6.34  axles=-1.75,1.75
ワム50000   → object=000002\000008.csv  length=7.44  axles=-1.95,1.95
ツム1000    → object=000002\000009.csv  length=7.84  axles=-2.1,2.1
ワム400     → object=000002\000010.csv  length=8.25  axles=-2.3,2.3
ツ4000      → object=000002\000011.cav  length=6.34  axles=-1.75,1.75
ワム60000   → object=000002\000012.csv  length=7.48  axles=-1.95,1.95
ワム80000   → object=000002\000013.csv  length=9.29  axles=-2.52,2.52    *…初期型
ワフ29500-B → object=000002\000014.csv  length=7.48  axles=-2.3,2.3      *…室内あり版（未完成）
ヨ5000      → object=000002\000015.csv  length=7.48  axles=-2.3,2.3
ワム70000   → object=000002\000016.csv  length=7.48  axles=-1.95,1.95
タム2000    → object=000002\000017.csv  length=6.34  axles=-1.75,1.75    *…社名は架空のものです

【注意事項】
本ストラクチャを転載する場合は、わゐ製を使用した旨をReadmeファイルに記載して下さい。
また改造して使用した際は、改造した旨も必ずReadmeファイルにご記載下さい。
それを守る限り転載、改造は自由で連絡も一切不要です。

【免責事項(重要)】
本ソフトウェアを使用することでいかなる損害が生じても、当方は一切責任を負わないものとします。
以上の点に同意できる方のみ御使用ください。

 (C)2009  わゐ
