FEVF - Ferrovia Elettrica della Val di Fiemme (Tn)
EmA1, EmA2, EmA3 
Optimized for OpenBVE 0.917 

Da Em A1 per FGC di (C) Sergio Usai

Roberto Benini (http://fevf.altervista.org/) ha apportato modifiche di carattere grafico e funzionale al lavoro di Sergio Usai (http://fgc.altervista.org/bve.htm)

Elettromotrice a carrelli 
Costruzione: T.I.B.B. e Carminati Toselli. 
Anno costruzione: 1929
Diametro ruote 930 mm
Lunghezza: 15480 mm
Larghezza: 2600 mm
Tensione alla linea di contatto 2400vcc
Numero motori: 4 tipo GDTM08 4poli ecc.serie
Tensione nominale motore 2400v/2
Potenza oraria 87kw a giri 730
Peso a pieno carico 36800kg
Avviamento reostatico

