Ferrovia Genova-Casella
Em A9

elettromotrice a carrelli
costruzione Firema - EAA
anno 1993
diametro ruote 952mm
lunghezza 15825mm
larghezza 2650mm
tensione alla linea di contatto 3000vcc
n. 4 motori tipo GDTM08 4 poli ecc. separata
potenza oraria 110kw
peso a pieno carico 47115kg
avviamento chopper immagine serie
indebolimento campi

(C) Sergio Usai