Ferrovia Genova-Casella
Locomotore 29

costruzione T.I.B.B.
anno 1924 
provenienza Ferrovia Sangritana (Abruzzo)
nasce come locomotore bagagliaio 

anno 1962
modifiche trasporto passeggeri (16 posti) 
pantografo (tipo FS trifase) 
scartamento da 950 a 1000 mm

diametro ruote:1050 mm
lunghezza 10900 mm
larghezza  2600 mm
tensione linea di contatto 2600vcc
n. motori 4 tipo GDTM54.6 - 6poli ecc.serie
tensione nominale motore 2600v/2
potenza oraria 88,5kw
peso a pieno carico 31300kg
avviamento reostatico

(C) Sergio Usai