Prosedur starter rangkaian:
- Untuk jalur ber-ATC (Tokyu Den-En-Toshi)
1. Keadaan rem harus Emergency, throttle Netral dan Reverser harus Netral.
2. Tekan 7 (bukan numpad) satu kali (mode kunci TKK). 
3. Pilih tujuan dengan menekan Page Up atau Page Down.
4. Pilih service dengan menekan Insert atau Delete.
5. Rilis rem sampai 0.
6. Tunggu tekanan angin turun.
7. Siap berdinas.
- Untuk jalur ber-ATC (Tokyo Metro Hanzomon)
1. Keadaan rem harus Emergency, throttle Netral dan Reverser harus Netral.
2. Tekan 8 (bukan numpad) dua kali (mode kunci TRTA). 
3. Pilih tujuan dengan menekan Page Up atau Page Down.
4. Pilih service dengan menekan Insert atau Delete.
5. Rilis rem sampai 0.
6. Tunggu tekanan angin turun.
7. Siap berdinas.
- Untuk jalur tanpa ATC (Tobu Isesaki dan jalur ATS-SN lainnya)
1. Keadaan rem harus Emergency, throttle Netral dan Reverser harus Netral.
2. Tekan 8 (bukan numpad) dua kali (mode kunci TOB).
3. Pilih tujuan dengan menekan Page Up atau Page Down.
4. Pilih service dengan menekan Insert atau Delete.
5. Rilis rem sampai 0.
6. Tunggu tekanan angin turun.
7. Siap berdinas.

Keterangan animasi:
1. Pintu otomatis (sliding door)
 - door1.csv    => Pintu samping kiri (depan) 
 - door1-2.csv  => Pintu samping kanan (depan)
 - door2.csv    => Pintu samping kiri (belakang)
 - door2-2.csv  => Pintu samping kanan (belakang)

2. Roda
 - wheel.csv    => Roda beserta porosnya, arah perputaran berlawanan arah jarum jam dari sisi depan

3. File animasi
 - tokyu8500-8607.animated
 - tokyu8500-8707.animated
 - tokyu8500-8948.animated
 - tokyu8500-8828.animated
 - tokyu8500-8743.animated
 - tokyu8500-8924.animated
 - tokyu8500-8807.animated
 - tokyu8500-8507.animated