CSMG2 típusú Budapeti
csuklós közúti villamos
Gyártó: GANZ vill.művek
Hossz: 27100 mm/kocsi
Szélesség: 2500 mm/kocsi
Magasság: 3200 mm/kocsi
Motorok: 4x66 kW/kocsi
Súly: 24,6 t/kocsi
Max. seb.: 60 km/h
Meg. seb.: 50 km/h
Csatolva: B+B
Max. szerelvény: 2 kocsi
Gyártési év: 1970-71
Felújítoták 1992-ben
Férőhely: 200 fő/kocsi

(C) Klucsik András 2004'

openBVE-s változat:
Horváth Attila - mamutsegg
(2009)

