E127系100番台タイプ走行音・VVVF音(モータ音) 2003.1.7改訂 (C) 2003, Fuzokuhensei
-------------------------------------------------------------------------------

0.目次
------
 1.はじめに
 2.使い方
 3.基本仕様
 4.注意事項
 5.転載条件

　とりあえず早く使いたいという方は、まず 2.使い方 からお読みください。

1.はじめに
----------
　このセットは、JR東日本E127系100番台で収録した走行音・VVVF音(モータ音)を
BVE用に編集したものです。このセットは、以下のファイルを含んでいます。
	Train.dat
	Air.wav
	AirHigh.wav
	AirZero.wav
	DoorCls.wav
	DoorOpn.wav
	Loop.wav
	Motor0.wav
	Motor1.wav
	Motor2.wav
	Motor3.wav
	Motor4.wav
	Motor5.wav
	Motor6.wav
	Motor7.wav
	Point.wav
	Rub.wav
	Run2.wav
	Run3.wav
	Run5.wav
	Run6.wav
	※走行音インデックスについては 3.基本仕様 を参照してください。

　これらの音声ファイルは大糸線内においてクモハE127-112またはクハE126-112で収録したものを加工しています。

2.使い方
--------
　このセットは車両データとして完結していません。
　以下のファイルを適当に他の車両からコピーするか、自作しないと動作しません。
	・運転台関係一式(Panel.cfgと関連するbmpファイル)
	・Train.bmp(列車選択の際、車両概要に使用される車両画像)
	・Train.txt(列車選択の際、車両概要に使用される説明文)
　以上は必須です。

　その他、必要に応じて
	・警笛(Klaxon?.wav)・フランジ軋り音(Flange?.wav)
	・空気バネの音(Spring?.wav)・保安装置関連の音(ATS.wav,AtsCnt.wav)
	・コンプレッサ動作音(CPStart.wav,CPLoop.wav,CPEnd.wav)
	・セットに含まれていない走行音(ロングレール、50mレールなど)
　などを追加してください。

　車両性能等はかなり大きな誤差が生じている可能性もあります。
　0〜15km/hでは2N以上(上り勾配では原則フルノッチ)で加速してください。
　詳しくは 3.基本仕様 を参照してください。

　とりあえず早く使いたいという方は、次に 4.注意事項 をお読みください。

3.基本仕様
----------
　詳細な車両性能は調べていないため以下の方法で設定してあります。
	・収録した走行音を再生しながらBVEでも走らせる
	・勾配等の影響を考慮するため、複数の区間で繰り返す
　このため、かなり大きな誤差が生じている可能性もあります。
　編成・重量等は市販雑誌記載のものを使用しています。

　VVVF音(モータ音)は上記の方法で設定した加速度に対し、勾配のない場合を基準に設定しています。
　VVVF音を設定通り鳴らすためには、0〜15km/hでは2N以上で加速する必要があります。
　また上り勾配の場合はフルノッチでも設定通り鳴らない場合があります。

　走行音インデックスは以下の通りとなります。
	Run2 : 普通の線路・25mレール
	Run3 : 橋梁・25mレール
	Run5 : 普通の線路・(たぶん)20mレール
	Run6 : Run2,Run3,Run5の間に時々出てきた変則的なジョイント

　※修正・改良または含まれていないファイルを追加した方は、転載条件に沿う範囲内で転載・再配布が可能です。詳しくは 5.転載条件 を参照してください。

4.注意事項
----------
　このファイルの使用・不使用によるいかなる損害や責任も負いませんので、各自の自己責任において利用してください。 
　このセットは、BVE 2.03.0011で動作するように製作したため、他のバージョンでは動作しない可能性があります。
　また、上記バージョンにおいても各PCの環境等によって動作しない可能性もあります。

　とりあえず早く使いたいという方はこの先を読む必要はありませんが、転載する場合は 5.転載条件を厳守してください。

5.転載条件
----------
　このセットに含まれるファイルを転載する場合は、このファイル(E127-100.txt)を無改変で同梱することを条件とします。
　その際、ファイル名も E127-100.txt のまま、転載したファイルと同じフォルダに同梱する必要があります。

　以上の条件に沿っていれば全部/一部および改変/無改変を問わず転載可能です。連絡は不要です。

　※このセットの圧縮ファイルであるE127-100.cabをそのまま転載することも可能です。
　この場合、当該ファイルにE127-100.txtが含まれているため、自動的に転載条件を満たしていることになります。

− 以上 −
2003.1.7 付属編成(mailto:fuzokuhensei@cool.ne.jp)
(C) 2003, Fuzokuhensei
