KCSV7 (1.0.0.0)
A BKV Rt. Koszerűsített 
Csuklós Villamosa

Gyártó: GANZ Mávag és a 
Ganz-Hunslet Rt.

Készült: 1996-1998
Csatolva: B+B
Szélesség: 2500 mm/kocsi
Magasság: 3300 mm/kocsi
Padlómagasság: 850 mm/kocsi
Hossz: 27100 mm/kocsi
Max. seb: >80 km/h
Meg. seb: 50 km/h

(C) Diószegi Norbert 
és Klucsik András 2004

openBVE-s változat:
Horváth Attila - mamutsegg
(2009)

Fotó: mamutsegg