【九廣馬鐵電動列車】
製造商：川崎重工業株式會社．近畿車輛株式會社
常用加速度：1.0m/s/s
常用減速度：1.0m/s/s
列車最高速度：135km/h
列車編組：（大圍） D-M-P-D （烏溪沙）
控流方式：三菱 2-Level 3300V-1200A-IGBT VVVF Inverter, 0-200Hz
主電動機：三菱 三相交流電動機, 240kW
行走路線：九廣鐵路馬鞍山支線（大圍∼烏溪沙）

【列車製作人員名單】
錶板：MOS_D510
性能：BreadedBridge suzuki
行走音：BreadedBridge MOS_D510 suzuki tkpnsip 

港鐵之最．版權所有．(C) 2006