[Object]
States = 92COpenBVE.csv

;RIGHT HAND SIDE DOORS

[Object]
Position = 0.01, 0, -3.77
States = doorright.csv
TranslateZFunction = -rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, -2.49
States = doorright2.csv
TranslateZFunction = rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, 1.28
States = doorright.csv
TranslateZFunction = -rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, 2.48
States = doorright2.csv
TranslateZFunction = rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, -7.45
States = doorright2.csv
TranslateZFunction = rightdoors[0]


;LEFT HAND SIDE DOORS

[Object]
Position = -0.01, 0, -3.77
States = doorleft.csv
TranslateZFunction = -leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, -2.49
States = doorleft2.csv
TranslateZFunction = leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, 1.28
States = doorleft.csv
TranslateZFunction = -leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, 2.48
States = doorleft2.csv
TranslateZFunction = leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, -7.45
States = doorleft2.csv
TranslateZFunction = leftdoors[0]

;axels

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, 5.4
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, 3.35
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, -3.6
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, -5.65
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

;head/tail lights

[Object]
States = headlights.csv, taillights.csv
Position = 0, 1.0, 7.81
statefunction = pluginstate[102]


;Desto

[Object]
Position = 0, 2.6, 7.81
States = EB.csv, WC.csv, Leytonstone.csv, WF.csv, E.csv, HvNP.csv, WvH.csv, MA.csv, LP.csv, NP.csv, ONGAR.csv
Statefunction = Mod[value + pluginstate[107], 12]
RefreshRate = 1.8