YEAR 1916
UIC# 1CC1|1CC0|0CC0 Tnkr
TYPE SteamLoco

MNFR Henschel

RLWY Throughout Europe
SRVC Frht:1Loco+4~10Trlr
     Psgr:1Loco+1~03Trlr
VMAX 035.7mphr 057.4kphr
GAUG 4.708feet 1.435metr Standard
LMAX 051.4feet 015.6metr
COAL 001.3uton 001.1mton
     005.3cubY 004.0cubM
WATR 002.6uton 002.3mton
     00623ugal 02358Litr
GROS 083.9uton 076.1mton
PMAX 016.8uton 015.2mton
     20.00prct 152.0knwt
     00861hpwr 00644kwat
     00203psig 01400kpag

KEYS Whis [nE]~[n+]~[n-]
     Rvsr [F ]~[V ]
     Thrt [A ]~[Z ]
     Brak [<,]~[>.]~[?/]
AUTO Mode [Ho] w/ CtOf Lamp On
     CtOf [pU]~[pD]
     Njct [En]
MANL Mode [Ho] w/ CtOf Lamp Off
     CtOf [pU] Full Frwd @Start
     CtOf [pD],Thrt [Z ] @Speed
     Njct [En] For Boiler Level
