[Object]
States = 92AOpenBVE.csv

;RIGHT HAND SIDE DOORS

[Object]
Position = 0.01, 0, -3.74
States = doorright.csv
TranslateZFunction = -rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, -2.46
States = doorright2.csv
TranslateZFunction = rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, 1.26
States = doorright.csv
TranslateZFunction = -rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, 2.54
States = doorright2.csv
TranslateZFunction = rightdoors[0]

[Object]
Position = 0.01, 0, 6.2
States = doorright.csv
TranslateZFunction = -rightdoors[0]




;LEFT HAND SIDE DOORS

[Object]
Position = -0.01, 0, -3.74
States = doorleft.csv
TranslateZFunction = -leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, -2.46
States = doorleft2.csv
TranslateZFunction = leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, 1.26
States = doorleft.csv
TranslateZFunction = -leftdoors[0]

[Object]
Position = -0.01, 0, 2.54
States = doorleft2.csv
TranslateZFunction = leftdoors[0]


[Object]
Position = -0.01, 0, 6.2
States = doorleft.csv
TranslateZFunction = -leftdoors[0]

;axels

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, 5.7
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, 3.65
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, -3.3
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

[Object]
States = axel.csv
Position = 0, 0.16, -5.35
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.15

;headlights

[Object]
States = taillights.csv, headlights.csv
Position = 0, 1, -7.81
RotateYFunction = 3.1416
statefunction = pluginstate[102]

;Desto

[Object]
Position = 0, 2.6, -7.81
States = EB.csv, WC.csv, Leytonstone.csv, WF.csv, E.csv, HvNP.csv, WvH.csv, MA.csv, LP.csv, NP.csv, ONGAR.csv
Statefunction = Mod[value + pluginstate[107], 12]
RefreshRate = 1.8