(Informació extreta de www.trenscat.com)
AM1 El Cavall Bernat
Automotor articulat GTW 2/6 mixt adherčncia / cremallera
Ample de via: mčtric
Sistema de cremallera: Abt
Tensió de línia d'alimentació: 1500 Vcc
Motors de corrent altern trifŕsics (2) alimentats de catenŕria a través d'un ondulador
Tipus d'acoblament: enganxalls automŕtics BSI (acoblament múltiple fins a 3 automotors)
Sistemes de fre en adherčncia:
  - Dinŕmic (fre elčctric)
  - Pneumŕtic moderable. Control i comandament electro-pneumŕtic
  - Estacionament energia acumulada
Sistemes de fre en cremallera:
  - Dinŕmic (fre elčctric)
  - Sistema 1: pneumŕtic moderable. Control i comandament electro-pneumŕtic
  - Sistema 2: energia acumulada. Fre de seguretat en cremallera
Pesos
Mňduls de passatgers complets: 211,96 kN (21600 kg)
Mňdul de tracció: 37,28 kN (3800 kg)
Bogi motor amb motors de tracció: 88,29 kN (9000 kg)
Equipament elčctric: 50,03 kN (5100 kg)
Bogis portants: 53,95 kN (5500 kg)
Pes en ordre de marxa (tara): 441,45 kN (45000 kg)
Cŕrrega mŕxima: 200 passatgers a 75 kg: 147,15 kN (15000 kg)
Pes amb cŕrrega mŕxima: 588,60 kN (60000 kg)
Potčncies i velocitats
Potčncia mŕxima: 800 kW (1087 CV)
Esforç de tracció: fre mŕxim en cremallera: 110 kN (11213 kg)
Esforç de tracció: fre mŕxim en adherčncia: 99 kN (10100 kg)
Velocitats mŕximes
En adherčncia: 45 km/h (12,5 m/s)
Ascendent en cremallera en rampa de 150 mil·lčssimes (15%): 30 km/h (8,3 m/s)
Descendent en pendent de 150 mil·lčssimes (15%): 24 km/h (6,7 m/s)
Capacitat de transport
Nombre de places assegudes: 108
Nombre de places abatibles: 10
Nombre places dempeus: 82
Capacitat total: 200