[object]
states = 014.csv

[object]
Position = 0, 0.6, -3.955
states = 014\014naprava.csv
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.6

[object]
Position = 0, 0.6, 4.4
states = 014\014naprava.csv
RotateXFunction = value + delta * speedometer / 0.6

;prvni dvere leve
[Object]
Position = -0.002, 0, 0.13
States = 014\014Dvere.csv
TranslateZFunction = 0.7 * leftdoors[0] + 0.5
TranslateXFunction = -min[power[10 * (leftdoors[0] - 0.1), 3] + 1, 1] * 0.05
StateFunction = pluginstate[31]

;prvni dvere prave
[Object]
Position = -0.002, 0, -0.73
States = 014\014Dvereb.csv
TranslateZFunction = - 0.7 * leftdoors[0] + 0.5
TranslateXFunction = -min[power[10 * (leftdoors[0] - 0.1), 3] + 1, 1] * 0.05
StateFunction = pluginstate[31]

;druhe leve dvere
[Object]
Position = 0.002, 0, -0.68
States = 014\014Dvere2.csv
TranslateZFunction = - 0.7 * rightdoors[0] + 0.5
TranslateXFunction = min[power[10 * (rightdoors[0] - 0.1), 3] + 1, 1] * 0.05
StateFunction = pluginstate[31]

;druhe prave dvere
[Object]
Position = 0.002, 0, 0.08
States = 014\014Dvere2b.csv
TranslateZFunction = 0.7 * rightdoors[0] + 0.5
TranslateXFunction = min[power[10 * (rightdoors[0] - 0.1), 3] + 1, 1] * 0.05
StateFunction = pluginstate[31]