Bvets Vehicle Parameters 0.03

FirstCar = M

[Compressor]
UpperPressure = 700
LowerPressure = 600

[BC]
ApplyStart = -30
ApplyStop = -10
ReleaseStart = 30
ReleaseStop = 10
ApplySpeed = 1000
ReleaseSpeed = 300
PistonArea = 0.472

[SAP]
ApplySpeed = 300
ReleaseSpeed = 350

[BP]
ApplySpeed = 100

[Blender1]
MaximumPressure = 440
RegenerationLimit = 6

[SMEE]
MaximumPressure = 440
PressureRates = 0, 0, 0.07, 0.21, 0.35, 0.49, 0.64, 0.78, 1, 1

[MainCircuit]
RegenerationLimit = 6
PowerNotchDelay = 0.4
BrakeNotchDelay = 0.4
ReverserDelay = 0.4

[Dynamics]
MotorcarWeight = 34
MotorcarCount = 4.5
TrailerWeight = 34
TrailerCount = 1.5
MotorcarInatiaFactor = 0.1
TrailerInatiaFactor = 0.05
CarLength = 18

[Cab]
BrakeNotchCount = 8
PowerNotchCount = 5
AtsCancelNotch = 2
MotorBrakeNotch = 3

[ViewPoint]
X = -0.9
Y = 2.4
Z = -1

[Door]
CloseTime = 3.5
