Műszaki adatok
 
  GCSM 2 
(1300/1400) KCSV 7 
ütközők közötti hossza 26 900 mm 
szekrényhossz 26 000 mm 
szélessége 2300 mm 
szekrény magassága 3100 mm 3500 mm 
tengelytáv 1800 mm 
forgócsaptáv 6000 mm 
kerékátmérő 670 mm 
átlagos tömeg 33 600 kg 34000 kg 
tapadási arány 63 % 
minimálisn járható ívsugár 18 m 
ülőhelyek száma 32 / 40 36 
állóhely (5 fő/m2) 171 / 158  156 
férőhely 203 / 198 192 
motorok TK 44 (4 db.) 
órás teljesítménye 66 kW 61 kW 
világítás 24 V, izzók 24 V, fénycsők 
