81-7172M típusú vezérkocsikból és 81-7142M típusú középkocsikból álló szerelvény.
Equipment of type 81-7172M driveable cars and type 81-7142M center cars.

Tömege/Weight: 165 t
Hossza/Length: 96 m
Szélessége/Width: 2670 mm
Magassága/Height: 3662 mm
Legnagyobb sebesség/Maximum speed: 100 km/h (62 MPH)
Férőhelyek/Space: 890 (200 ülőhely/sitting places, 690 állóhely/standing places)
Teljesítmény/Power: 2200 kW (1618 LE/HP)
Szerelvény összeállítása/Set up of equipment: V-K-K-K-V (V: vezérkocsi/driveable car, K: közbenső kocsi/center car)

A szerelvényeket 1998-ban vette a BKV a 2-es metró vonalára. 2 szerelvény van forgalomban. A szerelvényekből kikötötték az utolsó söntfokozatot, így a vonat végsebessége "csak" 100 km/h.
The equipments have been bought in 1998 by Budapest Transport Ltd. to line 2. There is 2 equipments in traffic. The last shunt notch was disapproached, so the maximum speed of the equipment became "only" 62 MPH.