Tátra T5C5

3 kocsis szerelvény, openBVE-hez

Műszaki adatok:
Hossza (ütközőkkel): 15.640 mm
Szélesség: 2.500 mm
Átlagos tömeg: 18.500 kg
Tengelytáv: 1.900 mm
Tengelyterhelés: 6.375 kg
Tapadási arány: 100 %
Vmax: 50 km/h
Befogadóképesség: 100 fő

Készítette:
pre-zli

Csukló 
http://csuklo.atw.hu

Kisember87
http://mozgasban.van.hu
(openbve-hez)
 
