YEAR 1926~1949,RBLT 1950~1958,RTRD 1977
UIC# 1E00 Tndr
TYPE SteamLoco

MNFR Henschel,Schwartzkopff
MODL BR44,Jumbo

RLWY Germ,Fran,Pola,Turk,Aust,Russ:
     DB/DR,SNCF,PKP,TCDD,OBB,CSD
NMBR 044,150X,TY4,56700 Series
SRVC Frht:1Unit+6~19Trlr
VMAX 050.0mphr 080.0kphr
GAUG 4.708feet 1.435metr Standard
WMAX 10.50feet 3.200metr
HMAX 14.92feet 4.550metr
LMAX 045.6feet 13.90metr Loco
     028.5feet 08.70metr Tndr
     074.1feet 22.60metr Loco+Tndr
COAL 011.0uton 010.0mton
     036.1cubY 030.0cubM
WATR 039.2uton 035.6mton          
     08982ugal 34000Litr
GROS 121.5uton 110.2mton Loco
     081.8uton 074.2mton Tndr
     203.3uton 184.4mton Loco+Tndr
PMAX 037.8uton 034.3mton
     18.60prct 344.0knwt
     01910hpwr 01545kwat
     00232psig 01600kpag

KEYS Whis [nE]~[n+]~[n-] Frwd
     Rvsr [F ]~[V ]      Rset
     Thrt [A ]           Zero
     Brak [<,]~[>.]~[?/] Test
     Sfty [In],[Sp]      Rset
     Sply [&7]~[^6]      Open
     Rvsr [F ]           Frwd
     Brak [<,]           Rles
     Thrt [Z ] Nch1,Incr/KPHR
     CtOf [pU] 100%,Decr/KPHR
     Njct [En] Keep Watr Levl
