YEAR 1926~1938,RTRD 1982
UIC# 2C01 Tndr
TYPE SteamLoco

MNFR AEG,Borsig,Krupp
MODL BR01

RLWY Germ:DRG,DB
NMBR 01 Series
SRVC Psgr:1Loco+4~08Trlr
VMAX 080.8mphr 130.0kphr
GAUG 4.708feet 1.435metr Standard
LMAX 051.2feet 015.6metr Loco
     027.3feet 008.3metr Tndr
     078.5feet 023.9metr Loco+Tndr
WATR 037.5uton 034.0mton
     08982ugal 34000Litr
COAL 011.0uton 010.0mton
     036.1cubY 030.0cubM
GROS 122.5uton 111.1mton
PMAX 02406hpwr 01802kwat
     00225psig 01551kpag

KEYS Whis [nE]~[n+]~[n-] Frwd
     Rvsr [F ]~[V ]      Rset
     Thrt [A ]           Zero
     Brak [<,]~[>.]~[?/] Test
     Sfty [In],[Sp]      Rset
     Sply [&7]~[^6]      Open
     Rvsr [F ]           Frwd
     Brak [<,]           Rles
     Thrt [Z ] Nch1,Incr/KPHR
     CtOf [pU] 100%,Decr/KPHR
     Njct [En] Keep Watr Levl
