YEAR 1988~2010~
UIC# 0BB0
TYPE Dsel Hydr Loco

MNFR Vossloh pka MAK (Germany)
MODL DE1000~G1700 "Shepherd" Series

RLWY Euro:BR,Tunl,SCNF,NS,DB,SR,FS,...
SRVC Frht:1~2Loco+8~46Trlr
     Psgr:1~2Loco+2~12Trlr
VMAX 074.6mphr 120.0kphr
GAUG 4.708feet 1.435metr Standard
     5.500feet 1.676metr Wide
WMAX 10.10feet 3.080metr
WDIA 3.281feet 1.000metr
WBAS 8.000feet 2.438metr 
HMAX 13.85feet 04.22metr
LMAX 050.2feet 015.3metr
DSEL 004.3uton 003.8mton
     01162ugal 04400Litr
GROS 099.2uton 090.0mton
PMAX 034.3uton 031.1mton
     34.58prct 311.0knwt
     02270hpwr 01700kwat
     Cat3512 400~1800rpm

KEYS Horn [nE],[n+],[n-]
     Rvsr [F ]~[V ]
     Thrt [A ]~[Z ]
     Brak [<,]~[>.]~[?/]
